CMS test beam at CERN P2 Anode HV scan RUN 344-371 THR 1 CF4 20% GIF off July 98

35 40 45 50 55 60 65

0 500 1000 Cath. ADC

Anode TDC 11 Mean, nsec

35 40 45 50 55 60 65

0 500 1000 Cath. ADC

Anode TDC 11 Mean, nsec

35 40 45 50 55 60 65

0 500 1000 Cath. ADC

Anode TDC 12 Mean, nsec

35 40 45 50 55 60 65

0 500 1000 Cath. ADC

Anode TDC 12 Mean, nsec

35 40 45 50 55 60 65

0 500 1000 Cath. ADC

Anode TDC 13 Mean, nsec

35 40 45 50 55 60 65

0 500 1000 Cath. ADC

Anode TDC 13 Mean, nsec