CMS test beam at CERN P2 Anode HV/THR scan RUN 344-373 CF4 20% GIF off July 98

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

CMS test beam at CERN P2 Anode HV/THR scan RUN 344-373 CF4 20% GIF off July 98

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

CMS test beam at CERN P2 Anode HV/THR scan RUN 344-373 CF4 20% GIF off July 98

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %

40 50 60 70 80 90 100

3.6 3.8 4 HV, kV

Eff. %