CMS CERN test beam RUN 350 GIF OFF HV=3.85 kV Theta 25 Anode THR Table 1 Jul 98

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2 4 6 8 10 12 14 16 18 Channels

Mean width, nsec