CMS CERN test beam Special test RUN 1 Anode THR Table 1 Jul 14, 98

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

CMS CERN test beam Special test RUN 1 Anode THR Table 1 Jul 14, 98

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

145 150 155 160 165

0 10 DAC

Mean, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

0 0.5 1 1.5

0 10 DAC

RMS, nsec

CMS CERN test beam Special test RUN 1 Anode THR Table 1 Jul 14, 98

140 145 150 155 160 165 170

0 2 4 6 8 10 12 Ch

Mean, nsec

140 145 150 155 160 165 170

0 2 4 6 8 10 12 Ch

Mean, nsec