CMS test beam. Out spill P2P2 noise. RUN 450 GIF OFF HV=3.6 kV CERN Sep 99

0 20 40 60 80

20 40 60 Ch

Hits

0 25 50 75 100

20 40 60 Ch

Hits

0

100

200

20 40 60 Ch

Hits

0 2000

4000

6000

8000

20 40 60 Ch

Hits

0 50 100 150

20 40 60 Ch

Hits

0 200 400 600 800

20 40 60 Ch

Hits

CMS test beam. Out spill P2P2 noise. RUN 450 GIF OFF HV=3.6 kV CERN Sep 99

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 Ch

Rate, kHz

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 Ch

Rate, kHz

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 Ch

Rate, kHz

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 Ch

Rate, kHz

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 Ch

Rate, kHz

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 Ch

Rate, kHz