P2P2 CSC. Run 488. GIF K=5. HV=3.6 kV. EMU CMS test beam at CERN Sep 99

10

10^2

0 20 40 60 Anode wire group

GIF Rate, kHz

10

10^2

0 20 40 60 Anode wire group

GIF Rate, kHz

10

10^2

0 20 40 60 Anode wire group

GIF Rate, kHz

10

10^2

0 20 40 60 Anode wire group

GIF Rate, kHz

10

10^2

0 20 40 60 Anode wire group

GIF Rate, kHz

10

10^2

0 20 40 60 Anode wire group

GIF Rate, kHz