Anode P2p2 Eff. vs HV at Qth=20 fC Runs 440-478 CERN 99 Test Beam

0 25 50 75 100

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 HV, kV

Efficiency, %

0 25 50 75 100

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 HV, kV

Efficiency, %

0 25 50 75 100

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 HV, kV

Efficiency, %

0 25 50 75 100

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 HV, kV

Efficiency, %

0 25 50 75 100

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 HV, kV

Efficiency, %

0 25 50 75 100

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 HV, kV

Efficiency, %