Anode P2p2 Eff. vs HV at Qth=30 fC Runs 705-710 CERN 99 Test Beam

50

60

70

80

90

100

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 HV, kV

Efficiency, %