CSC ME234/2-1. HV=3.4 kV. Qthr=20 fC. Run 10258. ALCT hits. FNAL July 2000

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

0 25 50 0 1 2 3 4 5 6

0 25 50 0

1

2

3

4

5

0 25 50

0

200

400

600

800

1000

0 25 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0 25 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0 25 50

CSC ME234/2-1. HV=3.6 kV. Qthr=20 fC. Run 10259. ALCT hits. FNAL July 2000

0

1

2

3

4

5

0 25 50 0

2

4

6

8

10

0 25 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 25 50

0

200

400

600

800

1000

0 25 50 0

200

400

600

800

1000

0 25 50 0

200

400

600

800

1000

0 25 50

CSC ME234/2-1. HV=3.8 kV. Qthr=20 fC. Run 10260. ALCT hits. FNAL July 2000

0 1 2 3 4 5 6 7

0 25 50 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5

0 25 50 0

5

10

15

20

25

0 25 50

0 200 400 600 800 1000

0 25 50 0

200

400

600

800

1000

0 25 50 0 200 400 600 800 1000

1200

0 25 50

CSC ME234/2-1. HV=3.9 kV. Qthr=20 fC. Run 10261. ALCT hits. FNAL July 2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 25 50 0 5 10 15 20 25 30

0 25 50 0 20 40 60 80 100

0 25 50

0 200 400 600 800 1000

1200

0 25 50 0 200 400 600 800 1000

1200

0 25 50 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

0 25 50

CSC ME234/2-1. HV=3.4 kV. Qthr=20 fC. Run 10263. ALCT hits. FNAL July 2000

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2

0 25 50 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

0 25 50 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

0 25 50

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0 25 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0 25 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0 25 50

CSC ME234/2-1. HV=3.6 kV. Qthr=20 fC. Run 10264. ALCT hits. FNAL July 2000

0

1

2

3

4

5

0 25 50 0

1

2

3

4

5

0 25 50 0 1 2 3 4 5 6

0 25 50

0

200

400

600

800

1000

0 25 50 0

200

400

600

800

1000

0 25 50 0

200

400

600

800

1000

0 25 50

CSC ME234/2-1. HV=3.8 kV. Qthr=20 fC. Run 10265. ALCT hits. FNAL July 2000

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 25 50 0 2 4 6 8 10 12

0 25 50 0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 25 50

0 200 400 600 800 1000

0 25 50 0 200 400 600 800 1000

0 25 50 0 200 400 600 800 1000

1200

0 25 50

CSC ME234/2-1. HV=3.9 kV. Qthr=20 fC. Run 10266. ALCT hits. FNAL July 2000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

0 25 50 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20

0 25 50 0 5 10 15 20 25

0 25 50

0 200 400 600 800 1000

1200

0 25 50 0 200 400 600 800 1000

1200

0 25 50 0 200 400 600 800 1000

1200

0 25 50

CSC ME234/2-1. Runs 10258-10266. Anode crosstalk (ALCT) vs _HV. FNAL July 2000

10^{-2}

10^{-1} 1 10

3.4 3.6 3.8 4 HV, kV

Aver. Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

3.4 3.6 3.8 4 HV, kV

Aver. Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

3.4 3.6 3.8 4 HV, kV

Aver. Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

3.4 3.6 3.8 4 HV, kV

Aver. Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

3.4 3.6 3.8 4 HV, kV

Aver. Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

3.4 3.6 3.8 4 HV, kV

Aver. Crosstalk %