CSC ME234/2-1. Runs 10258-10266. Anode crosstalk (TDC) HV=3.4 kV. FNAL July 2000

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

CSC ME234/2-1. Runs 10258-10266. Anode crosstalk (TDC) HV=3.6 kV. FNAL July 2000

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

CSC ME234/2-1. Runs 10258-10266. Anode crosstalk (TDC) HV=3.8 kV. FNAL July 2000

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

CSC ME234/2-1. Runs 10258-10266. Anode crosstalk (TDC) HV=3.9 kV. FNAL July 2000

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %

10^{-2}

10^{-1} 1 10

0 20 40 60 ch

Crosstalk %