DAC(mv) and Qin vs DAC(code) ALCT calibration Fermilab June 27, 2000

0

200

400

600

800

1000

0 50 100 150 200 250 DAC code

DAC, mV

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

0 50 100 150 200 250 DAC code

Qin, fC

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

0 100 200 DAC code

DAC (fit-data), mV

-15 -10 -5 0 5 10 15

0 100 200 DAC code

Qin (fit-data), fC

ALCT(mv) vs ALCT(code) for AFEB discriminator. Fermilab June 27, 2000

0 250 500 750 1000

1250

1500

1750

2000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 ALCT code

ALCT, mV

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 ALCT code

ALCT fit-data, mV