ALCT384 N010 calibration at UF FAST site on ME234/2 in Dec. 2002

ns -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 mV

-600

-500

-400

-300

-200

-100 0 100 AFEB Input Test Pulses at DAC=25

1 4 7 10 13 16 19 22

1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7

ALCT384 N010 calibration at UF FAST site on ME234/2 in Dec. 2002

AFEB location

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 mV

-150

-140

-130

-120

-110

-100 -90 -80 -70 -60 -50 AFEB Input Test Pulse Max. Ampl.vs AFEB, DAC=25

mV -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50

AFEB

0 1 2 3 4 5 Nent = 8 Mean = -132.1 RMS = 2.233 Under = 0 Over = 0 Integ = 8

Max. Ampl Nent = 8