CMS EMU CSC AFEB Board 612 CMU-FNAL Nov. 2002

Ch 0 2 4 6 8 10 12 14 16 fC

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Qthr vs ch at Ud=120 mV

fC 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Ch

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Nent = 16 Mean = 18.19 RMS = 0.9103 Under = 0 Over = 0 Integ = 16

Qthr, all channels _{Nent = 16}

fC 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Ch

0

1

2

3

4

5 Nent = 16 Mean = 18.46 RMS = 1.342 Under = 0 Over = 0 Integ = 16

Qthr, ch. by ch. _{Nent = 16}

Ch 0 2 4 6 8 10 12 14 16 fC

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 Noise vs ch at Ud=120 mV

fC 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4

Ch

0

2

4

6

8

10 Nent = 16 Mean = 1.367 RMS = 0.04831 Under = 0 Over = 0 Integ = 16

Noise, all channels Nent = 16

fC 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4

Ch

0

1

2

3

4

5 Nent = 16 Mean = 1.49 RMS = 0.05327 Under = 0 Over = 0 Integ = 16

Noise, ch. by ch. _{Nent = 16}

Ch 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Chi2/NDF

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 Chi2/NDF vs ch at Ud=120 mV

Chi2/NDF

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Ch

0

1

2

3

4

5 Nent = 16 Mean = 0.925 RMS = 0.3979 Under = 0 Over = 0 Integ = 16

Chi2/NDF, all channels Nent = 16

Chi2/NDF

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Ch

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Nent = 16 Mean = 1.29 RMS = 0.7278 Under = 0 Over = 0 Integ = 16

Chi2/NDF, ch. by ch. Nent = 16