AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. av. Cint vs run, sl. 1

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 10 20 30 40 50 60 70 Nent = 126 Mean = -0.000627 RMS = 0.002148 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Cint, sl. 1 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. av. Qmax vs run, sl. 1

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0 5 10 15 20 25 30 35 Nent = 126 Mean = -0.9071 RMS = 0.572 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Qmax, sl. 1 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. av. Cint vs run, sl. 2

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 20 40 60 80 100 120 Nent = 126 Mean = 0.002683 RMS = 0.001526 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Cint, sl. 2 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. av. Qmax vs run, sl. 2

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0 5 10 15 20 25 30 35

Nent = 126 Mean = -0.3611 RMS = 0.4438 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Qmax, sl. 2 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. av. Cint vs run, sl. 3

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Nent = 126 Mean = 3.175e-05 RMS = 0.001431 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Cint, sl. 3 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. av. Qmax vs run, sl. 3

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0

10

20

30

40

50

Nent = 126 Mean = 0.2944 RMS = 0.3084 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Qmax, sl. 3 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. av. Cint vs run, sl. 4

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Nent = 126 Mean = 0.0004841 RMS = 0.001689 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Cint, sl. 4 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. av. Qmax vs run, sl. 4

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Nent = 126 Mean = -0.2706 RMS = 0.2261 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Qmax, sl. 4 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. av. Cint vs run, sl. 5

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 10 20 30 40 50 60

Nent = 126 Mean = -0.0002937 RMS = 0.001538 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Cint, sl. 5 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. av. Qmax vs run, sl. 5

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0

10

20

30

40

50

Nent = 126 Mean = 0.3262 RMS = 0.2317 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Qmax, sl. 5 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. av. Cint vs run, sl. 6

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 20 40 60 80 100 120 Nent = 126 Mean = -0.002794 RMS = 0.001093 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Cint, sl. 6 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. av. Qmax vs run, sl. 6

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0

10

20

30

40

50 Nent = 126 Mean = -0.04762 RMS = 0.1587 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Qmax, sl. 6 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. av. Cint vs run, sl. 7

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 10 20 30 40 50 60

Nent = 126 Mean = -0.0005159 RMS = 0.001021 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Cint, sl. 7 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. av. Qmax vs run, sl. 7

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0

5

10

15

20

25

30 Nent = 126 Mean = -0.4468 RMS = 0.3653 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Qmax, sl. 7 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. av. Cint vs run, sl. 8

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0

20

40

60

80

100

Nent = 126 Mean = 0.0008016 RMS = 0.001273 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Cint, sl. 8 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. av. Qmax vs run, sl. 8

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0

10

20

30

40

50

60 Nent = 126 Mean = 0.07143 RMS = 0.1608 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Qmax, sl. 8 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. av. Cint vs run, sl. 9

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Nent = 126 Mean = -0.001373 RMS = 0.002346 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Cint, sl. 9 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. av. Qmax vs run, sl. 9

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0

5

10

15

20

25

Nent = 126 Mean = -0.4563 RMS = 0.3598 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Qmax, sl. 9 Nent = 126

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. av. Cint vs run, sl. 10

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Nent = 126 Mean = 4.762e-05 RMS = 0.002035 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Cint, sl. 10 Nent = 126

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. av. Qmax vs run, sl. 10

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Nent = 126 Mean = -0.2802 RMS = 0.3399 Under = 0 Over = 0 Integ = 126

Rel. av. Qmax, sl. 10 Nent = 126