AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. Cint vs run, sl. 1 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12

9 9 9 13 14 15 16

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 100 200 300 400 500 600

Nent = 2016

Mean = -0.0008948

RMS = 0.007723

Under = 0

Over = 0

Integ = 2016

Rel. Cint, sl. 1 Nent = 2016

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. Qmax vs run, sl. 1

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 Nent = 2016 Mean = -0.2394 RMS = 0.6216 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Qmax, sl. 1 Nent = 2016

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. Cint vs run, sl. 2 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12

9 9 9 13 14 15 16

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0

200

400

600

800

1000

Nent = 2016 Mean = 0.002765 RMS = 0.004758 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Cint, sl. 2 Nent = 2016

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. Qmax vs run, sl. 2

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0

50

100

150

200

250

Nent = 2016 Mean = -0.2157 RMS = 0.4133 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Qmax, sl. 2 Nent = 2016

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. Cint vs run, sl. 3 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12

9 9 9 13 14 15 16

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Nent = 2016 Mean = 7.837e-05 RMS = 0.004085 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Cint, sl. 3 Nent = 2016

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. Qmax vs run, sl. 3

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0 50 100 150 200 250 300

Nent = 2016 Mean = -0.07436 RMS = 0.3299 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Qmax, sl. 3 Nent = 2016

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. Cint vs run, sl. 4 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12

9 9 9 13 14 15 16

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Nent = 2016

Mean = 0.0008343

RMS = 0.005506

Under = 0

Over = 0

Integ = 2016

Rel. Cint, sl. 4 Nent = 2016

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. Qmax vs run, sl. 4

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0

50

100

150

200

250

Nent = 2016 Mean = -0.2329 RMS = 0.3474 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Qmax, sl. 4 Nent = 2016

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. Cint vs run, sl. 5 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12

9 9 9 13 14 15 16

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0

200

400

600

800

1000

Nent = 2016 Mean = 1.042e-05 RMS = 0.003458 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Cint, sl. 5 Nent = 2016

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. Qmax vs run, sl. 5

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0 50 100 150 200 250 300 350 400 Nent = 2016 Mean = 0.1981 RMS = 0.2905 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Qmax, sl. 5 Nent = 2016

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. Cint vs run, sl. 6 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12

9 9 9 13 14 15 16

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

Nent = 2016 Mean = -0.002577 RMS = 0.002287 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Cint, sl. 6 Nent = 2016

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. Qmax vs run, sl. 6

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0 50 100 150 200 250 300 350

Nent = 2016 Mean = -0.06265 RMS = 0.2259 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Qmax, sl. 6 Nent = 2016

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. Cint vs run, sl. 7 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12

9 9 9 13 14 15 16

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0

200

400

600

800

1000

Nent = 2016

Mean = -0.0007431

RMS = 0.002737

Under = 0

Over = 0

Integ = 2016

Rel. Cint, sl. 7 Nent = 2016

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. Qmax vs run, sl. 7

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0 50 100 150 200 250 300 350 Nent = 2016 Mean = -0.07034 RMS = 0.2929 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Qmax, sl. 7 Nent = 2016

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. Cint vs run, sl. 8 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12

9 9 9 13 14 15 16

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

Nent = 2016 Mean = 0.001284 RMS = 0.002918 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Cint, sl. 8 Nent = 2016

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. Qmax vs run, sl. 8

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0 50 100 150 200 250 300 350 Nent = 2016 Mean = -0.1529 RMS = 0.2957 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Qmax, sl. 8 Nent = 2016

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. Cint vs run, sl. 9 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12

9 9 9 13 14 15 16

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Nent = 2016 Mean = -0.001085 RMS = 0.004002 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Cint, sl. 9 Nent = 2016

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. Qmax vs run, sl. 9

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Nent = 2016 Mean = -0.4826 RMS = 0.5569 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Qmax, sl. 9 Nent = 2016

AFEB Prod. Test. Mnt. Boards. Runs 21-1604. CMU-FNAL

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 pF

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Rel. Cint vs run, sl. 10 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12

9 9 9 13 14 15 16

pF -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Runs

0

200

400

600

800

1000

Nent = 2016

Mean = -0.0001215

RMS = 0.006127

Under = 0

Over = 0

Integ = 2016

Rel. Cint, sl. 10 Nent = 2016

Ascending run number

0 20 40 60 80 100 120 fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Rel. Qmax vs run, sl. 10

fC -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Runs

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 Nent = 2016 Mean = -0.6083 RMS = 0.6669 Under = 0 Over = 0 Integ = 2016

Rel. Qmax, sl. 10 Nent = 2016