CMS EMU CSC D16G Prod. Test. Trays 1-154. Good chips. CMU-FNAL

ns -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Channels

0

200

400

600

800

1000

1200 2 x10 Nent = 326480 Mean = 9.6e-05 RMS = 0.1296 Under = 0 Over = 0 Integ = 3.265e+05

Delay resid. (code=0) Nent = 326480

ns -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Channels

1

10

10^2

10^3

10^4

10^5

Nent = 326480 Mean = 9.6e-05 RMS = 0.1296 Under = 0 Over = 0 Integ = 3.265e+05

Delay resid. (code=0) Nent = 326480

ns -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Channels

0 5000

10000

15000

20000

25000

30000

Nent = 326480 Mean = -3.389e-05 RMS = 0.4463 Under = 0 Over = 0 Integ = 3.265e+05

Delay resid. (code=15) Nent = 326480

ns -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Channels

1

10

10^2

10^3

10^4

Nent = 326480 Mean = -3.389e-05 RMS = 0.4463 Under = 0 Over = 0 Integ = 3.265e+05

Delay resid. (code=15) Nent = 326480