DAC(mv) and Qin vs DAC(code) calibration (FNAL ASIC test stand) May, 2000

0

200

400

600

800

1000

0 1000 2000 3000 4000 DAC code

DAC, mV

0 50 100 150 200 250 300 350 400

0 1000 2000 3000 4000 DAC code

Qin, fC

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10^2 10^3 DAC code

DAC (fit-data), mV

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10^2 10^3 DAC code

Qin (fit-data), fC