DEL16M chips in mass production test (FNAL ASIC stand) 2001

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

DEL16M chips in mass production test (FNAL ASIC stand) 2001

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

DEL16M chips in mass production test (FNAL ASIC stand) 2001

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

DEL16M chips in mass production test (FNAL ASIC stand) 2001

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

DEL16M chips in mass production test (FNAL ASIC stand) 2001

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

DEL16M chips in mass production test (FNAL ASIC stand) 2001

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

DEL16M chips in mass production test (FNAL ASIC stand) 2001

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

DEL16M chips in mass production test (FNAL ASIC stand) 2001

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

DEL16M chips in mass production test (FNAL ASIC stand) 2001

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

DEL16M chips in mass production test (FNAL ASIC stand) 2001

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10

Delay code

Max.-Min, ns

0 1 2 3 4 5

0 10 Delay code

Max.-Min, ns