Calibration - Input Charge vs DAC at Cin=0.84 pF (data from PNPI) Dec 98

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 DAC code

Input Amplitude, mv

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 DAC code

Input Charge, fC