On Stand Noise vs JTAG, Chip 5 Cin = 0 pF, Card 3 Mar 99

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

On Stand Noise vs JTAG, Chip 5 Cin = 50 pF, Card 3 Mar 99

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

On Stand Noise vs JTAG, Chip 5 Cin = 100 pF, Card 3 Mar 99

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

On Stand Noise vs JTAG, Chip 5 Cin = 150 pF, Card 3 Mar 99

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

On Stand Noise vs JTAG, Chip 5 Cin = 220 pF, Card 3 Mar 99

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

On Stand Noise vs JTAG, Chip 6 Cin = 0 pF, Card 3 Mar 99

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

On Stand Noise vs JTAG, Chip 6 Cin = 50 pF, Card 3 Mar 99

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

On Stand Noise vs JTAG, Chip 6 Cin = 100 pF, Card 3 Mar 99

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

On Stand Noise vs JTAG, Chip 6 Cin = 150 pF, Card 3 Mar 99

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

On Stand Noise vs JTAG, Chip 6 Cin = 220 pF, Card 3 Mar 99

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

0 2 4 6 8 10

100 200 JTAG code

Noise (fC)

On Stand Noise vs Cin, Chips 5-6 Card 3 Mar 99

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 50 100 150 200 250 Cin, pF

Noise, fC

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 50 100 150 200 250 Cin, pF

Noise, fC