P2P2 anode efficiency vs HV. Muon Test Beam. Runs 310-331. CERN Aug 99

50

60

70

80

90

100

3 3.5 4 HV, kV

Eff. %

50

60

70

80

90

100

3 3.5 4 HV, kV

Eff. %

50

60

70

80

90

100

3 3.5 4 HV, kV

Eff. %

50

60

70

80

90

100

3 3.5 4 HV, kV

Eff. %

50

60

70

80

90

100

3 3.5 4 HV, kV

Eff. %

50

60

70

80

90

100

3 3.5 4 HV, kV

Eff. %

P2P2 anode inefficiency vs HV. Muon Test Beam. Runs 310-331. CERN Aug 99

10^{-2}

10^{-1}

1

10

10^2

3 3.5 4 HV, kV

Ineff. %

10^{-2}

10^{-1}

1

10

10^2

3 3.5 4 HV, kV

Ineff. %

10^{-2}

10^{-1}

1

10

10^2

3 3.5 4 HV, kV

Ineff. %

10^{-2}

10^{-1}

1

10

10^2

3 3.5 4 HV, kV

Ineff. %

10^{-2}

10^{-1}

1

10

10^2

3 3.5 4 HV, kV

Ineff. %

10^{-2}

10^{-1}

1

10

10^2

3 3.5 4 HV, kV

Ineff. %