CMP16F board 18 Cdet=180 pF Ud=1400 mV (FNAL ASIC test stand) May-Aug 2000

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N

0 100 200 300 400

0 50 100 Qin, fC

N