CMP16F 22, Cin=180 pF Ud=1400 mV Fermilab May-Aug 2000

-4 -2 0 2 4

0 100 200 fC

Rel. Mean time, ns

-4 -2 0 2 4

0 500 1000 fC

Rel Mean time, ns

-4 -2 0 2 4

0 2000 4000 DAC code

Rel Mean time, ns

-4 -2 0 2 4

0 2000 4000 DAC code

Rel Mean time, ns

-4 -2 0 2 4

0 500 1000 Qin, fC

Slewing time, ns

-4 -2 0 2 4

0 2000 4000 DAC code

Slewing time, ns

-15

-10

-5

0

5

10

15

0 100 200 Qin, fC

Rel Mean time, ns

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0 2 4

0

5