P2P2 anode efficiency vs HV. Muon Test Beam. Runs 440-478 CERN Sep 99

0

20

40

60

80

100

3 3.5 4 HV, kV

Cross-talk fraction, %

0

20

40

60

80

100

3 3.5 4 HV, kV

Cross-talk fraction, %

0

20

40

60

80

100

3 3.5 4 HV, kV

Cross-talk fraction, %

0

20

40

60

80

100

3 3.5 4 HV, kV

Cross-talk fraction, %

0

20

40

60

80

100

3 3.5 4 HV, kV

Cross-talk fraction, %

0

20

40

60

80

100

3 3.5 4 HV, kV

Cross-talk fraction, %