D16G Delay Chips Production Test. Group 3_1_17. CMU-FNAL 2001

276 2042

114 229

2012

191 629

1699 2

104 676

1654 263

100 1843

326 259

1872 1

300 726

1 1617 3 2

88 674 236

1633 1364 1

122 804 119

26 1218 1

1042 125

51 1225

1 1038 80

43 1118 30

1118 701

116 1216 29

475 662 1

10 1215 101

514 941 1

12 1114 110

273 944

2 1104 269 4

Delay code

0 2 4 6 8 10 12 14

Delay, ns

20

30

40

50

60

70 Delay vs delay code _{Nent = 38912}

0 0 0 0 38912 0 0 0 0