ALCT672 N 403 DAC calibration. CMU-UF Dec. 2002

DAC code

0 50 100 150 200 250

U, mV

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

U(mV) vs DAC

DAC N 9

DAC code

1 10 10^2 mV

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 U(mV) residual vs DAC

DAC code

0 50 100 150 200 250

U, mV

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

U(mV) vs DAC

DAC N 10

DAC code

1 10 10^2 mV

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 U(mV) residual vs DAC

DAC code

0 50 100 150 200 250

U, mV

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

U(mV) vs DAC

DAC N 11

DAC code

1 10 10^2 mV

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 U(mV) residual vs DAC

DAC code

0 50 100 150 200 250

U, mV

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

U(mV) vs DAC

DAC N 12

DAC code

1 10 10^2 mV

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 U(mV) residual vs DAC