CMP16F Boards in reliability test (FNAL ASIC stand) Nov 2000 - Feb 2001

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inefficiency, %

Number of channels

CMP16F Boards in reliability test (FNAL ASIC stand) Nov 2000 - Feb 2001

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100 200 Board ID

100

120

140

160

180

200

220

240

0 5 Run N

Board ID

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 Run N

Number of boards

CMP16F Boards in reliability test (FNAL ASIC stand) Nov 2000 - Feb 2001

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

110 120 130 140 150 160 Board ID

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

230 235 240 245 250 255 260 Board ID