CMP16F Boards in reliability test (FNAL ASIC stand) Nov 2000 - Apr 2001

0 250 500 750 1000

0 1 2 3 4 5 ns

Channels

0 250 500 750 1000

0 1 2 3 4 5 ns

Channels

0 250 500 750 1000

0 1 2 3 4 5 ns

Channels

0 250 500 750 1000

0 1 2 3 4 5 ns

Channels

0 250 500 750 1000

0 1 2 3 4 5 ns

Channels

0 250 500 750 1000

0 1 2 3 4 5 ns

Channels