CMP16F Boards in reliability test (FNAL ASIC stand) Nov 2000 - Feb 2001

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

CMP16F Boards in reliability test (FNAL ASIC stand) Nov 2000 - Feb 2001

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

CMP16F Boards in reliability test (FNAL ASIC stand) Nov 2000 - Feb 2001

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

CMP16F Boards in reliability test (FNAL ASIC stand) Nov 2000 - Feb 2001

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

CMP16F Boards in reliability test (FNAL ASIC stand) Nov 2000 - Feb 2001

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

CMP16F Boards in reliability test (FNAL ASIC stand) Nov 2000 - Feb 2001

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

CMP16F Boards in reliability test (FNAL ASIC stand) Nov 2000 - Feb 2001

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC

-4 -2 0 2 4

0 100 Days

Rel. Noise, fC